# Riproduzione di sorgenti audio esterne tramite Bluetooth®

1. Premere brevemente il tasto per riprodurre una sorgente audio (ad es., smartphone) tramite Bluetooth®.

1. Sul display compare l’indicatore .

In alternativa, è possibile selezionare la sorgente audio Bluetooth® tramite il pulsante SOURCE.

Una volta connessa una sorgente audio tramite Bluetooth®, l’indicatore si illumina permanentemente.

GPB18V‑3SC: nella riga superiore del display multifunzione (a) si visualizza il nome del dispositivo connesso tramite Bluetooth®, mentre nella riga inferiore è possibile visualizzare i contenuti trasmessi dal dispositivo connesso.

## Realizzazione di una nuova connessione:

Avviare una ricerca delle connessioni se non sono disponibili sorgenti audio memorizzate o è necessario interrompere una connessione esistente a una sorgente audio tramite Bluetooth® e cercare una nuova sorgente audio.

1. Tenere premuto il tasto per più di 0,5 s (PAIRING).
2. Durante la ricerca della connessione, l’indicatore lampeggia.
   GPB18V‑3SC: sul display multifunzione (a) si visualizza <Pairing>.
3. Attivare la nuova connessione tramite la sorgente audio esterna.

Per gli smartphone, l’attivazione è possibile il più delle volte all’interno delle impostazioni del menu Bluetooth®. La radio viene visualizzata come sorgente disponibile con il nome GPB18V‑3Cxxxx o GPB18V‑3SCxxxx.
A tale riguardo, attenersi alle istruzioni d’uso della sorgente audio/dello smartphone.

## Riconnessione:

Se la radio era già connessa a una sorgente audio esterna (ad es., smartphone) tramite Bluetooth® e questa sorgente audio è disponibile, si stabilisce automaticamente una connessione a questa sorgente. Mentre viene stabilita la connessione, l’indicatore lampeggia.
GPB18V‑3SC: sul display multifunzione (a) si visualizza <Connecting>.

Se la sorgente audio memorizzata non è disponibile, verrà avviata dopo 2 min una ricerca automatica.

Se non è possibile stabilire una connessione tramite Bluetooth®, la radio si spegne automaticamente dopo 19 min.

1. Avviare la riproduzione tramite Bluetooth® della sorgente audio.

Se, in modalità Bluetooth®, viene premuto uno dei tasti di memorizzazione programmi (5), la radio commuta sulla stazione memorizzata nella modalità Radio utilizzata per ultima.