# Ārējo audio avotu atskaņošana, izmantojot Bluetooth®

1. Īsi nospiediet pogu , lai atskaņotu audio avotu (piemēram, viedtālruni), izmantojot Bluetooth®.

1. Displejā parādās rādījums .

Jūs varat atlasīt audio avotu Bluetooth®, arī izmantojot pogu “SOURCE” (Avots).

Tiklīdz ir izveidots savienojums ar audio avotu, izmantojot Bluetooth®, indikators sāk nepārtraukti degt.

GPB18V-3SC: augšējā daudzfunkciju indikatora (a) joslā parādās ierīces, kas ir savienota ar Bluetooth®, nosaukums, savukārt apakšējā joslā tiek rādīts savienotās ierīces pārsūtītais saturs.

## Jauna savienojuma izveide

Palaidiet savienojuma meklēšanu, ja nav pieejams neviens saglabāts audio avots vai esošais savienojums ar audio ierīci, izmantojot Bluetooth®, ir pārtraukts un ir nepieciešams atrast jaunu audio avotu.

1. Nospiediet pogu un turiet to nospiestu ilgāk par 0,5 sek. (PAIRING).
2. Savienojuma veidošanas laikā indikators mirgo.
   GPB18V-3SC: daudzfunkciju indikatorā (a) parādās <Pairing>.
3. Aktivizējiet jaunu savienojumu, izmantojot ārējo audio avotu.

Viedtālruņiem šo aktivizāciju parasti var veikt Bluetooth® izvēlnes iestatījumos. Radio parādās kā pieejams avots ar nosaukumu GPB18V-3Cxxxx vai GPB18V-3SCxxxx.
Ievērojiet sava audio avota/viedtālruņa lietošanas pamācību.

## Atkārtota savienojuma izveide

Ja radio jau ir bijis izveidots Bluetooth® savienojums ar ārējo avotu (piem., viedtālruni) un šis audio avots ir pieejams, savienojums ar attiecīgo audio avotu tiek izveidots automātiski. Savienojuma izveides laikā indikators mirgo.
GPB18V-3SC: daudzfunkciju indikatorā (a) parādās <Connecting>.

Ja saglabātais audio avots nav pieejams, pēc 2 min. automātiski tiek sākta savienojuma meklēšana.

Ja nav iespējams izveidot Bluetooth® savienojumu, pēc 19 minūtēm radio automātiski izslēdzas.

1. Audio avotā palaidiet atskaņošanu, izmantojot Bluetooth®.

Ja Bluetooth® darbības laikā tiek nospiests kāda no radiostacijas saglabāšanas pogām (5), radio pārslēdzas uz to raidstaciju, kas saglabāta pēdējā izmantotajā radio darba režīmā.