# FM radyo istasyonlarını ayarlama/kaydetme

1. Ses kaynağı olarak SOURCE düğmesi üzerinden <FM> seçimini yapın.

1. GPB18V‑3C: Çoklu fonksiyon göstergesinde (a) ilgili <FM> ve radyo istasyonunun frekansı görünür.
2. GPB18V‑3SC: Çoklu fonksiyon göstergesinin (a) üst satırında <FM> ile radyo istasyonunun frekansı ve adı, alt satırda ise istasyon tarafından iletilen içerik gösterilir.

## Belirli bir istasyonun ayarlanması:

1. İstenen frekans ekranda görünene kadar SOURCE düğmesini çevirin.

## Sinyal gücü yüksek olan bir sonraki istasyonu arama:

1. İlgili tuşuna veya tuşuna basın.

1. Bir sonraki bulunan istasyon ekranda gösterilir ve çalınır.

## Radyo istasyonunu kaydetme:

1. İstenen kayıt yerinin program hafızası tuşuna (5), kayıt yerinin numarası ilgili kayıt yeri göstergesinde (d) görünene kadar basın.

## Kaydedilen radyo istasyonunu çalma:

1. Program hafızası tuşlarından (5) birine kısaca basın.

1. Kayıt yeri numarası ilgili kayıt yeri göstergesinde (d) görünür.