# Индикатор уровня заряда аккумулятора

Когда аккумулятор установлен, уровень заряда аккумулятора (19) можно посмотреть на дисплее, когда аккумулятор извлечен – на самом аккумуляторе.

## Индикатор уровня заряда аккумулятора на дисплее

Индикатор уровня заряда аккумулятора (e) появляется на дисплее при установке аккумулятора с достаточным напряжением, если радиоприемник не подключен к электросети через сетевой блок питания.

Индикатор | Емкость
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Индикатор уровня заряда на аккумуляторе

Если аккумулятор извлечен из радиоприемника, уровень заряда можно определить по зеленым светодиодам индикатора уровня заряда на аккумуляторе.

Нажмите кнопку индикатора уровня заряда или , чтобы посмотреть уровень заряда.

Если после нажатия кнопки индикатора уровня заряда не загорается ни один светодиод, значит аккумулятор неисправен и подлежит замене.

Не все типы аккумуляторов имеют индикатор заряда.

### Тип аккумулятора GBA 18V... | GBA18V...

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 60–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 30–60 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–30 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %

### Тип аккумулятора ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 5 зеленых светодиодов | 80–100 %
Непрерывный свет 4 зеленых светодиодов | 60–80 %
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 40–60 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 20–40 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–20 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %