# Stille inn/lagre DAB+-radiokanaler (GPB18V‑3SC)

1. Velg <DAB> som lydkilde med SOURCE-knappen.

1. Etter en kort initialisering spilles den sist innstilte radiokanalen.

I linjen oppe i multifunksjonsindikatoren (a) vises <DAB> og navnet til radiokanalen, og innholdet som sendes av kanalen, vises i den nedre linjen.

## Bytte radiokanal:

1. Drei på SOURCE-knappen til ønsket kanal vises på displayet.
2. Trykk på SOURCE-knappen for å bekrefte valget.

1. Radioen skifter til den valgte kanalen.

Du kan også trykke på knappen eller for å skifte kanal. Radioen skifter til den neste tilgjengelige kanalen (synkende eller stigende i alfabetisk rekkefølge).

## Lagre radiokanal:

1. Trykk på minneknappen (5) til den ønskede minneplassen helt til nummeret til minneplassen vises i indikatoren for minneplass (d).

## Spille av lagret radiokanal:

1. Trykk kort på en av minneknappene (5).

1. Nummeret til minneplassen vises i indikatoren for minneplass (d).

## Svakt radiosignal:

Hvis radiosignalet er svakt, vises <Weak Signal> i multifunksjonsindikatoren (a). Du kan da starte DAB+-kanalsøket manuelt.

1. Trykk på knappene og (AUTO SCAN) samtidig.

Du kan også starte kanalsøket ved å velge <DAB Auto Scan> i innstillingsmenyen se Endre innstillinger.

Hvis ingen DAB+-radiokanal blir funnet, vises <No Station found – Start Auto Scan> (ingen kanal funnet − start automatisk søk) i multifunksjonsindikatoren (a).