# نقل التشغيل الحالي عبر Multi‑Speaker Sound‏

في حالة تشغيل مصدر صوتيات عن طريق خاصية Bluetooth®‎، فإنه يمكن إعادة إرسال هذا التشغيل إلى أجهزة أخرى باستخدام الوظيفة Multi‑Speaker Sound (مثلًا، GPB 18V‑1 C‏، GPB 18V‑6 C).

لا يمكن نقل مصادر صوتيات أخرى غير خاصية Bluetooth®‎ عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Sound.

## GPB18V-3C:

1. من أجل بدء النقل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، قم باستدعاء قائمة الضبط انظر تغيير أوضاع الضبط.
2. اختر <MSS on> (تشغيل وظيفة Multi‑Speaker Stream).

1. إذا تم نقل التشغيل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، يظهر البيان في وحدة العرض.

1. من أجل إنهاء النقل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، قم باستدعاء قائمة أوضاع الضبط.
2. اختر <MSS off>(إيقاف وظيفة Multi‑Speaker Stream).

1. ينطفئ البيان في وحدة العرض.

## GPB18V-3SC:

1. من أجل بدء النقل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، قم باستدعاء قائمة أوضاع الضبط انظر تغيير أوضاع الضبط.
2. اختر <MSS Settings> (أوضاع ضبط وظيفة Multi‑Speaker Stream).
3. في البيان متعدد الوظائف (a) يظهر ‎<Start Multi‑Speaker Stream?>‎ (تشغيل وظيفة Multi-Speaker Stream؟).
4. اختر <Yes> (نعم)، لبدء تشغيل البث.
5. اختر <No> (لا)، لمغادرة القائمة دون تشغيل البث.

1. إذا تم نقل التشغيل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، يظهر البيان في وحدة العرض.

1. من أجل إنهاء النقل عن طريق وظيفة Multi‑Speaker Stream، قم باستدعاء قائمة أوضاع الضبط.
2. اختر <MSS Settings> (أوضاع ضبط وظيفة Multi‑Speaker Stream).
3. في البيان متعدد الوظائف (a) يظهر ‎<End Multi-Speaker Stream?>‎ (إنهاء وظيفة Multi-Speaker Stream؟).
4. اختر <Yes> (نعم)، لإنهاء البث.
5. اختر <No> (لا)، لمواصلة نقل البث.

1. إذا تم إنهاء عملية التشغيل عن طريق وظيفة Multi-Speaker Stream، يظهر البيان في وحدة العرض.