# Dati tecnici

Radio da cantiere | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Campo di frequenza di esercizio | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potenza di trasmissione max. | mW | 10 | 10
Compatibilità |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Potenza nominale amplificatore | W | 2 × 10 | 2 × 10
Campo di ricezione
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Corrente di carica max. (alimentazione di dispositivi esterni tramite USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
PesoA) | kg | 2,1 | 2,1
Grado di protezioneB) |  | IP54 | IP54
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Batterie compatibili |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Alimentatore USB Type‑C® con Power Delivery (USB‑PD, reperibile in commercio)
Tensione di uscita | V | 20 | 20
Corrente di uscita minima | A | 2,25 | 2,25
Potenza di uscita consigliata per funzionalità completaD) | W | 45 | 45

A)

  Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)

B)

  Con copertura vano batteria (12) chiusa e scomparto collegamenti (17) chiuso

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

D)

  In caso di potenza eccessivamente ridotta dell’alimentatore, la radio si spegne.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.