# Настройка/запаметяване на УКВ радиостанция

1. Изберете чрез копчето SOURCE <FM> като аудио източник.

1. GPB18V‑3C: В мултифункционалния индикатор (a) се показват <FM> и честотата на радиостанцията.
2. GPB18V‑3SC: В горния ред на мултифункционалния индикатор (a) се показват <FM> и името на радиостанцията, в долния ред предаваното от станцията съдържание.

## Настройване на определна станция:

1. Завъртете копчето SOURCE докато не се покаже желаната честота на дисплея.

## Търсене на следващата станция с висока сила на сигнала:

1. Натиснете бутона или бутона .

1. Следващата открита станция ще се покаже на дисплея и ще се възпроизведе.

## Запаметяване на радиостанция:

1. Натискайте бутона за запаметяване на програма (5) на желаното място в паметта докато номерът на мястото в паметта не се покаже в индикатора за място в паметта (d).

## Възпроизвеждане на запаметени радиостанции:

1. Натиснете за кратко един от бутоните за запаметяване на програма (5).

1. Номерът на мястото в паметта се показва в индикатора за място в паметта (d).