# Külső hangforrások lejátszása Bluetooth®-on keresztül

1. Nyomja meg röviden a gombot egy hangforrás (pl. okostelefon) Bluetooth®-on keresztüli lejátszásához.

1. Megjelenik a kijelzés a kijelzőn.

Alternatívaként a SOURCE gombbal is kiválaszthatja a Bluetooth® hangforrást.

Mihelyt fennáll a kapcsolat Bluetooth®-on keresztül egy hangforrással, a kijelző tartósan világítani kezd.

GPB18V-3SC: A multifunkcionális kijelző (a) felső sorában a Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott eszköz neve, az alsó sorban pedig a csatlakoztatott eszköz által továbbított tartalom jelenik meg.

## Új kapcsolat felépítése:

Ha nem áll rendelkezésre mentett hangforrás, vagy egy másik hangforráshoz menő Bluetooth® kapcsolat befejeződik és új hangforrás keresése szükséges, akkor indítson kapcsolatkeresést.

1. Tartsa nyomva a gombot 0,5 s-nál hosszabb ideig (PAIRING).
2. A kapcsolat keresése közben a kijelzés villog.
   GPB18V‑3SC: A multifunkcionális kijelzőn (a) megjelenik a <Pairing> kijelzés.
3. Aktiválja az új kapcsolatot a külső hangforrással.

Az aktiválásra okostelefonoknál általában a Bluetooth® menüben van lehetőség. A rádió elérhető forrásként GPB18V-3Cxxxx vagy GPB18V-3SCxxxx néven jelenik meg.
Vegye figyelembe a hangforrás / az okostelefon üzemeltetési útmutatóját is.

## Újracsatlakozás:

Ha a rádió Bluetooth®-on keresztül már csatlakozott egy külső hangforráshoz (pl. okostelefon) és ez a hangforrás rendelkezésre áll, akkor a hozzá vezető kapcsolat automatikusan felépül. A kapcsolat létrehozása közben a kijelzés villog.
GPB18V‑3SC: A multifunkcionális kijelzőn (a) megjelenik a <Connecting> kijelzés.

Ha a mentett hangforrás nem áll rendelkezésre, akkor 2 perc után automatikus kapcsolatkeresés kezdődik.

Ha a Bluetooth®-on keresztül nem sikerül felépíteni semmilyen összeköttetést, a rádió 19 perc elteltével automatikusan kikapcsolásra kerül.

1. Indítsa el a lejátszást Bluetooth®-on keresztül a hangforráson.

Ha Bluetooth® üzemmódban megnyomja az egyik (5) program tároló gombot, a rádió átkapcsol a legutoljára használt rádió üzemmódban tárolt adóra.