# Установка/сохранение FM-радиостанций

1. Ручкой SOURCE выберите <FM> в качестве источника аудиосигнала.

1. GPB18V‑3C: на многофункциональном индикаторе (a) появится <FM> и частота радиостанции.
2. GPB18V‑3SC: в верхней строке многофункционального индикатора (a) появится <FM>, а также частота и название радиостанции, в нижней – информация, передаваемая станцией.

## Выбор определенной станции:

1. Вращайте ручку SOURCE, пока на дисплее не появится требуемая частота.

## Поиск следующей станции с высоким уровнем сигнала:

1. Нажмите кнопку или кнопку .

1. Следующая найденная радиостанция будет сохранена и начнется воспроизведение.

## Сохранение радиостанции:

1. Нажмите кнопку предварительно настроенных радиостанций (5) требуемой ячейки памяти и удерживайте ее, пока номер ячейки не появится на индикаторе (d).

## Вызов сохраненных радиостанций:

1. Коротко нажмите кнопку предварительно настроенных радиостанций (5).

1. На индикаторе ячейки памяти (d) загорится номер ячейки памяти.