# Передача транслируемого в настоящий момент звука через Multi-Speaker Sound

При воспроизведении источника аудиосигнала по Bluetooth®, его можно передать на другие устройства с помощью функции Multi-Speaker Sound (например, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Трансляция источников аудиосигнала без Bluetooth® через Multi-Speaker Sound невозможна.

## GPB18V-3C:

1. Чтобы начать трансляцию с помощью Multi-Speaker Stream, откройте меню настроек см. Изменение настроек.
2. Выберите <MSS on> (включить Multi-Speaker Stream).

1. Если воспроизведение передается с помощью Multi-Speaker Stream, на дисплее появляется индикация .

1. Чтобы завершить трансляцию с помощью Multi-Speaker Stream, откройте меню настроек.
2. Выберите <MSS off> (выключить Multi-Speaker Stream).

1. Индикация на дисплее погаснет.

## GPB18V-3SC:

1. Чтобы начать трансляцию с помощью Multi-Speaker Stream, откройте меню настроек см. Изменение настроек.
2. Выберите <MSS Settings> (Настройки Multi-Speaker Stream).
3. На многофункциональном индикаторе (a) появится <Start Multi‑Speaker Stream?> (Запустить Multi-Speaker Stream?).
4. Выберите <Yes> (Да), чтобы запустить трансляцию.
5. Выберите <No> (Нет), чтобы выйти из меню без запуска трансляции.

1. Если воспроизведение передается с помощью Multi-Speaker Stream, на дисплее появляется индикация .

1. Чтобы завершить трансляцию с помощью Multi-Speaker Stream, откройте меню настроек.
2. Выберите <MSS Settings> (Настройки Multi-Speaker Stream).
3. На многофункциональном индикаторе (a) появится <End Multi-Speaker Stream?> (Завершить Multi-Speaker Stream?).
4. Выберите <Yes> (Да), чтобы завершить трансляцию.
5. Выберите <No> (Нет), чтобы продолжить трансляцию.

1. После завершения воспроизведения с помощью Multi-Speaker Stream индикация на дисплее гаснет.