# Definir/guardar emissora de rádio DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Através do botão SOURCE selecione <DAB> como fonte de áudio.

1. Após uma curta inicialização é reproduzida a última emissora de rádio definida.

Na linha superior da indicação multifuncional (a) surge <DAB> e o nome da emissora de rádio, na linha inferior o conteúdo transmitido pela emissora.

## Mudar a emissora de rádio:

1. Rode o botão SOURCE até que seja exibida a emissora desejada no ecrã.
2. Prima o botão SOURCE para confirmar a seleção.

1. O rádio muda para a emissora selecionada.

Para mudar a emissora, também pode premir a tecla ou a tecla . O rádio muda para a próxima emissora disponível (por ordem alfabética decrescente ou crescente).

## Guardar a emissora de rádio:

1. Prima a tecla para memorizar programas (5) da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória (d).

## Reproduzir emissora de rádio guardada:

1. Prima uma das teclas para memorizar programas (5) por breves instantes.

1. O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória (d).

## Sinal de rádio fraco:

Se o sinal de rádio for fraco, surge <Weak Signal> na indicação multifuncional (a). Neste caso, pode iniciar manualmente a procura de emissoras DAB+.

1. Prima em simultâneo a tecla e a tecla (AUTO SCAN).

Também pode iniciar a procura de emissoras, na medida em que no menu de definições <DAB Auto Scan> seleciona ver Alterar as definições.

Se não for possível encontrar uma emissora de rádio DAB+, surge<No Station found – Start Auto Scan> (nenhuma emissora encontrada − iniciar procura automática) na indicação multifuncional (a).