# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Коли акумулятор встановлений, на дисплеї відображаються дані про ступінь зарядженості акумулятора (19), якщо вийняти акумулятор, ці дані відображатимуться на самому акумуляторі.

## Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на дисплеї

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (e) з’являється на дисплеї, щойно буде встановлено акумулятор з достатнім рівнем напруги, а радіоприймач не підключений до електромережі через блок живлення зі штепсельною вилкою.

Індикатор | Ємність
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на акумуляторі

Якщо акумуляторна батарея вийнята з радіоприймача, ступінь зарядженості акумулятора можна відобразити за допомогою зелених світлодіодів індикатора зарядженості на акумуляторній батареї.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Не всі типи акумуляторних батарей мають індикатор рівня заряду.

### Тип акумулятора GBA 18V... | GBA18V...

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 60–100 %
Свічення 2-х зелених | 30–60 %
Свічення 1-го зеленого | 5–30 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %

### Тип акумуляторів ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 5-и зелених | 80–100 %
Свічення 4-х зелених | 60–80 %
Свічення 3‑х зелених | 40–60 %
Свічення 2-х зелених | 20–40 %
Свічення 1-го зеленого | 5–20 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %