# Odtwarzanie zewnętrznych źródeł audio przez Bluetooth®

1. Nacisnąć krótko przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie źródła sygnału (np. smartfona) przez Bluetooth®.

1. Na ekranie pojawi się wskazanie .

Alternatywnie można wybrać źródło sygnału Bluetooth® za pomocą przycisku wyboru źródła sygnału SOURCE.

Po nawiązaniu połączenia ze źródłem sygnału przez Bluetooth® wskazanie będzie wyświetlać się na stałe.

GPB18V‑3SC: W górnym wierszu wielofunkcyjnego wyświetlacza (a) pojawia się nazwa podłączonego przez Bluetooth® urządzenia, w dolnym wierszu pojawiają się informacje własne podłączonego urządzenia.

## Nawiązywanie nowego połączenia:

Uruchomić szukanie połączeń, jeśli nie ma do dyspozycji żadnego zapisanego źródła audio lub istniejące połączenie ze źródłem audio przez Bluetooth® zostało zakończone i konieczne jest wyszukanie nowego źródła audio.

1. Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez ponad 0,5 s (PAIRING).
2. Podczas szukania połączeń miga wskazanie .
   GPB18V‑3SC: Na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a) pojawia się <Pairing>.
3. Aktywować nowe połączenie przez zewnętrzne źródło sygnału.

W przypadku smartfonów aktywacja zazwyczaj możliwe w ustawieniach i menu Bluetooth®. Radio pojawi się jako dostępne źródło pod nazwą GPB18V‑3Cxxxx lub GPB18V‑3SCxxxx.
Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi Państwa źródła sygnału / smartfona.

## Ponowne połączenie:

Jeżeli radio było już połączone z zewnętrznym źródłem audio (np. smartfonem) przez Bluetooth® i to źródło sygnału jest dostępne, połączenie z tym źródłem sygnału zostanie nawiązane automatycznie. Podczas nawiązywania połączenia miga wskazanie .
GPB18V‑3SC: Na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a) pojawia się <Connecting>.

Jeśli nie ma do dyspozycji zapisanego źródła audio, po 2 min automatycznie zostanie uruchomione wyszukiwanie połączeń.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia przez Bluetooth®, radio wyłączy się automatycznie po 19 min.

1. Rozpocząć odtwarzanie danego źródła sygnału przez Bluetooth®.

Jeżeli podczas pracy w trybie Bluetooth® zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania stacji (5), radio przełączy się na stację, która została ostatnio zapisana.