# Технически данни

Радио за строителен обект | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Работен честотен диапазон | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Мощност на излъчване макс. | mW | 10 | 10
Съвместимост |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Номинална мощност усилвател | W | 2 × 10 | 2 × 10
Диапазон на приемане
УКВ | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Ток на зареждане макс. (енергийно захранване външни устройства през USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
ТеглоA) | kg | 2,1 | 2,1
Клас на защитаB) |  | IP54 | IP54
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Щекерен адаптер USB Type‑C® с Power Delivery (USB‑PD, обичайно за търговската мрежа)
Изходящо напрежение | V | 20 | 20
Изходен ток минимален | A | 2,25 | 2,25
Препоръчителна изходна мощност за пълна функционалностD) | W | 45 | 45

A)

  Без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com)

B)

  При затворен капак на акумулаторната батерия (12) и затворено отделение за свързване (17)

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

D)

  При твърде ниска мощност на щекерния адаптер радиото се изключва.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.