# Réglage/mémorisation de stations DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Sélectionnez <DAB> comme source audio à l’aide du bouton SOURCE.

1. Après une courte phase d’initialisation, la dernière station radio réglée est diffusée.

À la ligne du haut de l’afficheur multifonctions (a) apparaissent <DAB> et le nom de la station, à la ligne du bas le contenu diffusé par la station.

## Changement de station :

1. Tournez le bouton SOURCE jusqu’à ce que la station voulue apparaisse sur l’écran.
2. Appuyez sur le bouton SOURCE pour valider la sélection.

1. La radio commute sur la station réglée.

Pour changer de station, vous pouvez aussi actionner la touche ou la touche . La radio sélectionne alors la prochaine station disponible (par ordre alphabétique croissant ou décroissant).

## Mémorisation d’une station :

1. Actionnez la touche mémoire (5) correspondant à l’emplacement mémoire voulu jusqu’à ce que le numéro de l’emplacement mémoire apparaisse au niveau de l’indicateur Emplacement mémoire (d).

## Écoute de stations mémorisées :

1. Appuyez brièvement sur l’une des touches mémoire (5).

1. Le numéro de l’emplacement mémoire apparaît au niveau de l’indicateur Emplacement mémoire (d).

## Signal radio faible :

Quand le signal radio est faible, il apparaît <Weak Signal> sur l’afficheur multifonctions (a). Vous pouvez dans ce cas démarrer manuellement la recherche de stations DAB+.

1. Appuyez pour cela simultanément sur la touche et la touche (AUTO SCAN).

Vous pouvez aussi démarrer la recherche de stations en sélectionnant <DAB Auto Scan> dans le menu Réglages voir Modification des réglages.

Si aucune station DAB+ ne peut être trouvée, il apparaît <No Station found – Start Auto Scan> (aucune station trouvée – démarrer une recherche automatique) sur l’afficheur multifonctions (a).