# Ρύθμιση/αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού FM

1. Επιλέξτε μέσω του κουμπιού SOURCE <FM> ως πηγή ήχου.

1. GPB18V‑3C: Στην πολυλειτουργική οθόνη (a) εμφανίζεται <FM> και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. GPB18V‑3SC: Στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (a) εμφανίζεται <FM> καθώς και η συχνότητα και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού, στην κάτω σειρά το περιεχόμενο που μεταδίδεται από τον σταθμό.

## Ρύθμιση ενός συγκεκριμένου σταθμού:

1. Γυρίστε το κουμπί SOURCE, έως να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή συχνότητα.

## Αναζήτηση του επόμενου σταθμού με μεγάλη ισχύ σήματος:

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

1. Ο επόμενος ανιχνευμένος σταθμός εμφανίζεται στην οθόνη και αναπαράγεται.

## Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού:

1. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης προγράμματος (5) της επιθυμητής θέσης αποθήκευσης για τόσο, έως να εμφανιστεί ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (d).

## Αναπαραγωγή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού:

1. Πατήστε σύντομα ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (5).

1. Ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης εμφανίζεται στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (d).