# Réglage/mémorisation de stations FM

1. Sélectionnez <FM> comme source audio à l’aide du bouton SOURCE.

1. GPB18V‑3C : Sur l’afficheur multifonctions (a) apparaissent <FM> et la fréquence de la station.
2. GPB18V‑3SC : À la ligne du haut de l’afficheur multifonctions (a) apparaissent <FM>, la fréquence et le nom de la station, à la ligne du bas le contenu diffusé par la station.

## Réglage d’une station bien déterminée :

1. Tournez le bouton SOURCE jusqu’à ce que la fréquence voulue apparaisse sur l’écran.

## Recherche de la prochaine station à fort signal :

1. Appuyez sur la touche ou sur la touche .

1. La prochaine station trouvée s’affiche sur l’écran et est automatiquement diffusée.

## Mémorisation d’une station :

1. Actionnez la touche mémoire (5) correspondant à l’emplacement mémoire voulu jusqu’à ce que le numéro de l’emplacement mémoire apparaisse au niveau de l’indicateur Emplacement mémoire (d).

## Écoute de stations mémorisées :

1. Appuyez brièvement sur l’une des touches mémoire (5).

1. Le numéro de l’emplacement mémoire apparaît au niveau de l’indicateur Emplacement mémoire (d).