# Dados técnicos

Rádio para estaleiros de obras | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Faixa de frequência de operação | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potência máx. de transmissão | mW | 10 | 10
Compatibilidade |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Potência nominal do amplificador | W | 2 × 10 | 2 × 10
Raio de receção
UHF | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Corrente de carga máx. (abastecimento de energia para aparelhos externos via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
PesoA) | kg | 2,1 | 2,1
Tipo de proteçãoB) |  | IP54 | IP54
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Baterias compatíveis |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Fonte de alimentação USB Type‑C® com Power Delivery (USB‑PD, convencional)
Tensão de saída | V | 20 | 20
Corrente de saída mínima | A | 2,25 | 2,25
Potência de saída recomendada para total funcionalidadeD) | W | 45 | 45

A)

  Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)

B)

  Com a tampa do compartimento da bateria fechada (12) e o compartimento das ligações fechado (17)

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

D)

  Com uma potência demasiado reduzida da fonte de alimentação, o rádio desliga-se.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.