# Opsionet e menusë (GPB18V‑3C)

Përzgjedhja e menusë varet pjesërisht nga modaliteti audio në të cilin ndodhet radioja.

<EQ>
Menuja e tingullit: Mund të rregulloni nivelin e frekuencave të larta <TR> dhe nivelin e basit <BA> në një interval prej −5 deri në +5.

<MSS on>/<MSS off> (për burimin audio Bluetooth®)
Menuja Multi-Speaker Stream: Mund të nisni ose ndaloni transmetimin e riprodhimit aktual nëpërmjet Multi-Speaker Stream.