# Praca z zasilaczem sieciowym

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi się zgadzać z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza.

- Do podłączenia do sieci należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB Type‑C® z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery (USB‑PD). Jego napięcie wyjściowe, minimalny prąd wyjściowy i moc wyjściowa muszą spełniać wymagania podane w rozdziale „Dane techniczne”. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zasilacza sieciowego. W przypadku stosowania innych zasilaczy sieciowych możliwe jest uszkodzenie radia. Przy zbyt niskiej mocy zasilacza sieciowego radio wyłączy się.

1. Otworzyć pokrywę wnęki przyłączy (17).
2. Podłączyć zasilacz sieciowy za pomocą odpowiedniego przewodu do gniazda USB Type‑C® (16) radia.
3. Podłączyć zasilacz sieciowy do sieci.

Dla ochrony przed zanieczyszczeniem należy zamknąć pokrywę wnęki przyłączy (17) po wyjęciu przewodu zasilacza sieciowego.

Po podłączeniu radia do sieci przy użyciu zasilacza sieciowego radio będzie zasilane przez zasilacz sieciowy, nawet jeśli w radiu znajduje się akumulator.