# Išorinių garso šaltinių transliacija per „Multi-Speaker Sound“

„Multi-Speaker Sound“ suteikia galimybę per Bluetooth®, naudojant srautinę transliaciją, jungtis su bet kokiu skaičiumi prietaisų, palaikančių tą patį standartą (pvz., GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. SOURCE mygtuku kaip garso šaltinį parinkite „Multi-Speaker Sound“.

1. Ekrane rodomas indikatorius .
2. GPB18V‑3SC: daugiafunkcio indikatoriaus (a) viršutinėje eilutėje rodoma <Multi‑Speaker Sound>.

Jei yra „Multi-Speaker Stream“, tai automatiškai sukuriamas ryšys su šiuo srautu. Ryšio sukūrimo metu mirksi indikatorius . Kai ryšys sėkmingai sukuriamas, nuolat šviečia indikatorius .

Pradėkite transliaciją garso šaltinyje ir valdykite ją.

Garso stiprumas tarp garso šaltinio ir radijo sinchronizuojamas (garso šaltinis nustato garso stiprumą) tol, kol radijuje pakeičiamas garso stiprumas. Norėdami atkurti garsiakalbio sinchronizaciją, iš naujo įjunkite ryšį per „Multi-Speaker Sound“.

1. Norėdami iš naujo įjungti ryšį, SOURCE mygtuku kaip garso šaltinį vėl parinkite „Multi-Speaker Sound“.

Jei srauto transliacijos metu paspaudžiamas programinis atminties mygtukas (5), radijuje perjungiama ta stotis, kuri yra išsaugota paskiausiai naudotame radijo režime.