# پخش منبع صوتی خارجی از طریق Bluetooth®‎

1. دکمه را کوتاه فشار دهید، تا یک منبع صوتی (مانند گوشی هوشمند) از طریق Bluetooth®‎ پخش شود.

1. نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

به صورت جایگزین می توانید منبع صوتی Bluetooth®‎ را از طریق دکمه SOURCE انتخاب کنید.

به محض اتصال منبع صوتی از طریق Bluetooth®‎، نشانگر به طور ثابت روشن می شود.

GPB18V‑3SC: در سطر بالای نشانگر چند منظوره (a) نام دستگاه وصل شده از طریق Bluetooth®‎، در سطر پایین محتوای منتقل شده توسط دستگاه متصل نشان داده می شود.

## برقراری اتصال جدید:

اگر منبع صوتی ذخیره شده ای در دسترس نیست، یا اتصال موجود به منبع صوتی از طریق Bluetooth®‎ قطع شده و یک منبع صوتی جدیدی باید جستجو شود، جستجوی اتصال را شروع کنید.

1. دکمه را بیش از ‎0,5 s‎ فشار دهید (PAIRING).
2. نشانگر در حین جستجوی اتصال چشمک می زند.
   GPB18V‑3SC: در نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <Pairing> ظاهر می شود.
3. اتصال جدید را از طریق منبع صوتی خارجی فعال کنید.

فعال سازی معمولاً در گوشی های هوشمند در تنظیمات منو Bluetooth®‎ امکان پذیر است. رادیو به عنوان منبع در دسترس با نام های GPB18V‑3Cxxxx یا GPB18V‑3SCxxxx.ظاهر می شود.
لطفاً برای این منظور به دفترچه راهنمای منبع صوتی/گوشی هوشمند خود توجه کنید.

## اتصال مجدد:

اکر رادیو به منبع صوتی خارجی (مانند گوشی هوشمند) از طریق Bluetooth®‎ متصل است و چنانچه این منبع صوتی در دسترس است، اتصال به صورت خودکار به این منبع صوتی برقرار می شود. نشانگر در حین برقراری اتصال، چشمک می زند.
GPB18V‑3SC: در نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <Connecting> ظاهر می شود.

اگر منبع صوتی ذخیره شده در دسترس نیست، جستجوی اتصال پس از ‎2 min‎ به طور خودکار شروع می شود.

اگر هیچ اتصالی از طریق Bluetooth®‎ برقرار نشود، رادیو پس از ‎19 min‎ بطور خودکار خاموش می شود.

1. پخش را از طریق Bluetooth®‎ به منبع صوتی شروع کنید.

اگر در حین عملکرد از طریق Bluetooth®‎ یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (5) فشار داده شود، رادیو به آخرین ایستگاه استفاده شده که ذخیره شده است، تغییر می کند.