# Відтворення зовнішніх аудіоджерел через Bluetooth®

1. Короткочасно натисніть кнопку , щоб відтворити аудіоджерело (наприклад, смартфон) через Bluetooth®.

1. На дисплеї з’явиться індикація .

Також можна вибрати аудіоджерело Bluetooth® кнопкою «SOURCE».

Щойно аудіоджерело підключиться по Bluetooth®, починає тривало світитися індикація .

GPB18V‑3SC: у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (a) з’являється назва пристрою, під’єднаного через Bluetooth®, у нижньому — контент, що передається з під’єднаного пристрою.

## Відновлення підключення:

Почніть пошук для підключення, якщо немає жодного збереженого джерела звуку, або якщо наявне підключення до джерела звуку через Bluetooth® розірвано і потрібно знайти нове аудіоджерело.

1. Натискайте кнопку щонайменше 0,5 с (PAIRING).
2. В ході пошуку з'єднання блимає індикатор .
   GPB18V‑3SC: на багатофункціональному індикаторі (a) з’являється <Pairing>.
3. Активуйте нове підключення з зовнішнім аудіоджерелом.

Зазвичай на смартфонах активацію можна виконати в налаштуваннях у меню Bluetooth®. Радіоприймач з’являється як доступне джерело під назвою GPB18V‑3Cxxxx або GPB18V‑3SCxxxx.
Зверніть увагу на інформацію, наведену в керівництві з експлуатації вашого аудіоджерела/смартфона.

## Повторне підключення:

Якщо радіоприймач вже було підключено до зовнішнього аудіоджерела (наприклад, смартфона) через Bluetooth® і це аудіоджерело доступне, підключення до нього буде встановлено автоматично. Під час встановлення з'єднання блимає індикатор .
GPB18V‑3SC: на багатофункціональному індикаторі (a) з’являється <Connecting>.

Якщо збережене джерело звуку недоступне, через 2 хвилини автоматично почнеться пошук підключення.

Якщо не вдається встановити з’єднання через Bluetooth®, радіо автоматично вимикається через 19 хвилин.

1. Почніть відтворення на аудіоджерелі з використанням Bluetooth®.

Якщо під час відтворення по Bluetooth® буде натиснута одна з кнопок пам’яті радіостанцій (5), радіоприймач перемикається на останню збережену в режимі радіоприймача радіостанцію.