# Техникалық мәліметтер

Құрылыс алаңының радио қабылдағышы | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Қызметтік жиіліктер диапазоны | MГц | 2402−2480 | 2402−2480
Тарату қуаты, макс. | мВт | 10 | 10
Үйлесімділігі |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Күшейткіштің номиналды қуаты | Вт | 2 × 10 | 2 × 10
Қабылдау диапазоны
UKW | MГц | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MГц | − | 174,928−239,200
Зарядтау тогы, макс. (USB Type‑C® арқылы сыртқы құрылғылардың қуат көзі) | А | 1,5 | 1,5
СалмағыA) | кг | 2,1 | 2,1
Қорғаныс дәрежесіB) |  | IP54 | IP54
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Power Delivery функциясы бар USB Type‑C® штепсельдік қуат блогы (USB‑PD, дәстүрлі)
Шығыс кернеу | В | 20 | 20
Минималды шығыс ток | А | 2,25 | 2,25
Толық функционалдылық үшін ұсынылатын шығыс қуатD) | Вт | 45 | 45

A)

  Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)

B)

  Аккумулятор бөлімінің қақпағы (12) жабық болғанда және жалғағыштар бөлімі (17) жабық болғанда

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

D)

  Штепсельдік қуат блогының қуаты тым аз болғанда, радио қабылдағыш өшіп қалады.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.