# Предаване на актуалното възпроизвеждане през Multi-Speaker Sound

Ако се възпроизвежда аудио източник през Bluetooth®, това възпроизвеждане може да се препраща към други устройства с функцията Multi-Speaker Sound (напр. GPB 18V‑1 С, GPB 18V-6 C).

Предаването на други аудио източници като Bluetooth® през Multi-Speaker Sound не е възможно.

## GPB18V-3C:

1. Извикайте за стартиране на предаването през Multi-Speaker Stream менюто с настройките вж. Промяна на настройките.
2. Изберете <MSS on> (Multi-Speaker Stream включване).

1. Ако възпроизвеждането през Multi-Speaker Stream се прехвърли, индикаторът в дисплея се показва.

1. Извикайте за прекратяване на предаването през Multi-Speaker Stream менюто с настройките.
2. Изберете <MSS off> (Multi-Speaker Stream изключване).

1. Индикаторът угасва на дисплея.

## GPB18V-3SC:

1. Извикайте за стартиране на предаването през Multi-Speaker Stream менюто с настройките вж. Промяна на настройките.
2. Изберете <MSS Settings> (настройки Multi-Speaker Stream).
3. В мултифункционалния индикатор (a) се показва <Start Multi‑Speaker Stream?> (Multi-Speaker Stream стартиране?).
4. Изберете <Yes> (Да), за да стартирате стрийма.
5. Изберете <No> (Не), за да напуснете менюто без стартиране на стрийма.

1. Ако възпроизвеждането през Multi-Speaker Stream се прехвърли, индикаторът в дисплея се показва.

1. Извикайте за прекратяване на предаването през Multi-Speaker Stream менюто с настройките.
2. Изберете <MSS Settings> (настройки Multi-Speaker Stream).
3. В мултифункционалния индикатор (a) се показва <End Multi-Speaker Stream?> (Multi-Speaker Stream прекратяване?).
4. Изберете <Yes> (Да), за да прекратите стрийма.
5. Изберете <No> (Не), за да продължите стрийма.

1. Ако възпроизвеждането през Multi-Speaker Stream се прекрати, индикаторът в дисплея угасва.