# Võrgutoite puhul

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama pistiktoiteploki tüübisildil märgitud andmetele.

- Kasutage võrgutoiteks ainult USB Type-C® adapterit, millel on Power Delivery funktsioon (USB‑PD). Selle väljundpinge, minimaalne väljundvoolutugevus ja väljundvõimsus peab vastama peatükis „Tehnilised andmed“ toodud tingimustele. Järgige adapteri kasutusjuhendit. Muude adapterite kasutamine võib raadiot kahjustada. Kui adapteri võimsus on liiga väike, lülitub raadio välja.

1. Avage ühenduspesa kate (17).
2. Ühendage adapter sobiva kaabli abil raadio USB Type-C® pessa (16).
3. Ühendage adapter vooluvõrguga.

Kaitseks mustuse eest sulgege ühenduspesa kate (17) pärast adapteri kaabli eemaldamist uuesti.

Kohe kui raadio on ühendatud adapteri abil vooluvõrguga, töötab ka sisestatud aku puhul energiatoide adapteri kaudu.