# Odtwarzanie zewnętrznych źródeł audio z wykorzystaniem funkcji Multi-Speaker Sound

Funkcja Multi-Speaker Sound umożliwia połączenie przez Bluetooth® przekierowanie streamu do dowolnej liczby urządzeń, które obsługują ten standard (np. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Za pomocą przycisku wyboru źródła sygnału SOURCE należy wybrać Multi-Speaker Sound jako źródło sygnału.

1. Na ekranie pojawi się wskazanie .
2. GPB18V‑3SC: W górnym wierszu wielofunkcyjnego wyświetlacza (a) pojawia się <Multi‑Speaker Sound>.

Jeżeli Multi-Speaker Stream jest dostępny, zostanie z nim automatycznie nawiązane połączenie. Podczas nawiązywania połączenia miga wskazanie . Po nawiązaniu połączenia wskazanie będzie się wyświetlać na stałe.

Rozpocząć odtwarzanie i sterować odtwarzaniem w źródle sygnału.

Głośność pomiędzy źródłem sygnału i radiem jest synchronizowana tak długo (źródło sygnału określa głośność), aż głośność w radiu zostanie zmieniona. Aby przywrócić synchronizację głośności, należy ponownie nawiązać połączenie z wykorzystaniem funkcji Multi-Speaker Sound.

1. Aby uruchomić połączenie na nowo, należy ponownie wybrać źródło sygnału Multi-Speaker Sound za pomocą przycisku wyboru źródła sygnału SOURCE.

Jeżeli podczas pracy odtwarzania streamu zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania stacji (5), radio przełączy się na stację, która została ostatnio zapisana w trybie radia.