# مبين حالة شحن المركم

في حالة تركيب المركم يمكنك التعرف على حالة شحن المركم (19) عن طريق وحدة العرض، ومن المركم نفسه في حالة خلعه.

## بيان حالة شحن المركم في وحدة العرض

يظهر بيان حالة شحن المركم (e) في وحدة العرض بمجرد تركيب مركم بجهد كهربائي كاف، مع عدم توصيل الراديو عن طريق المهايئ الكهربائي القابسي بشبكة الكهرباء.

البيان | القدرة
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## مبين حالة شحن المركم بالمركم

في حالة إخراج المركم من الراديو يمكن عرض حالة الشحن من خلال مصابيح الدايود بمبين حالة الشحن في المركم.

اضغط على زر مبين حالة الشحن أو ، لعرض حالة الشحن.

إذا لم يضئ أي مصباح دايود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

ليست كل أنواع المراكم مزودة بمؤشر لحالة الشحن.

### نوع المركم ‎GBA 18V...‎‎‎‎ | ‎GBA18V...‎‎‎‎

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | 60–100 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 30–60 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–30 %
ضوء وماض 1× أخضر | 0–5 %

### نوع المركم ‎ProCORE18V…‎‎‎‎ | ‎EXPERT18V…‎‎‎‎ | ‎EXBA18V…‎‎‎‎ | ‎CORE18V…‎‎‎‎‎

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | 80–100 %
ضوء مستمر 4× أخضر | 60–80 %
ضوء مستمر 3× أخضر | 40–60 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 20–40 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–20 %
ضوء وماض 1× أخضر | 0–5 %