# UTB radijo stočių nustatymas/išsaugojimas

1. SOURCE mygtuku kaip garso šaltinį parinkite <FM>.

1. GPB18V‑3C: daugiafunkciame indikatoriuje (a) atsiranda <FM> ir radijo stoties dažnis.
2. GPB18V‑3SC: viršutinėje daugiafunkcio indikatoriaus (a) eilutėje atsiranda <FM> ir radijo stoties dažnis ir pavadinimas, o apatinėje eilutėje – stoties transliuojamas turinys.

## Tam tikros stoties nustatymas:

1. Sukite SOURCE mygtuką, kol ekrane bus parodytas pageidaujamas dažnis.

## Artimiausios radijo stoties su didelio stiprumo signalu paieška:

1. Paspauskite mygtuką arba mygtuką .

1. Pirma rasta stotis rodoma ekrane ir transliuojama.

## Radijo stoties išsaugojimas:

1. Spauskite pageidaujamos atminties vietos programinį atminties mygtuką (5) tol, kol atminties vietos indikatoriuje (d) atsiras atminties vietos numeris.

## Išsaugotos radijo stoties transliavimas:

1. Trumpai paspauskite vieną iš programinių atminties mygtukų (5).

1. Atminties vietos numeris rodomas atminties vietos indikatoriuje (d).