# Akurežiim

Bosch müüb ka ilma akuta raadioid. Pakendilt näete, kas aku kuulub teie raadio tarnekomplekti.

- Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimisseadmeid. Ainult need laadimisseadmed on ette nähtud raadios kasutatava liitiumioonaku laadimiseks.

Liitiumioonakud tarnitakse rahvusvaheliste transpordieeskirjade tõttu osaliselt laetuna. Aku täisvõimsuse tagamiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult.

## Aku vahetamine

1. Avage akupesa katte lukustushoob (13) ja tehke akupesa kate (12) lahti.
2. Vajutage aku lukustuse vabastusnuppu (18) ja tõmmake aku (19) akupesast välja. Ärge rakendage seejuures jõudu.
3. Lükake laetud aku akukinnitusse (15), kuni see fikseerub.
4. Sulgege ja lukustage akupesa kate (12).

Eriti suurte akude kasutamiseks saab akupesa katte (12) eemaldada.

1. Avage selleks akupesa kate (12).
2. Vajutage kinnituse vedruelemendid (14) kokku ja võtke akukate ära.

Paigaldage akupesa kate tagasi kohe, kui olete suure aku ära võtnud.