# تشغيل مصادر صوتيات خارجية عن طريق خاصية Bluetooth®‎‏

1. اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، لتشغيل مصدر صوتيات (مثلًا، هاتف ذكي) عن طريق خاصية Bluetooth®‎.

1. يظهر البيان في وحدة العرض.

وكبديل لذلك، يمكنك اختيار مصدر الصوتيات Bluetooth®‎ عن طريق المفتاح SOURCE.

بمجرد توصيل مصدر صوتيات عن طريق خاصية Bluetooth®‎، يضيء البيان بشكل مستمر.

GPB18V‑3SC: في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (a) يظهر اسم الجهاز الموصل عن طريق خاصية Bluetooth®‎، وفي السطر السفلي يظهر المحتوى الذي ينقله الجهاز الموصل.

## إعادة إنشاء اتصال:

ابدأ البحث عن اتصال في حالة عدم توفر مصدر صوتيات مُخزن أو في حالة إنهاء اتصال موجود بمصدر صوتيات عن طريق خاصية Bluetooth®‎ والبحث عن مصدر صوتيات جديد.

1. اضغط على الزر لفترة تزيد على 0,5 ثانية (PAIRING).
2. أثناء عملية البحث عن اتصال، يومض البيان .
   GPB18V‑3SC: في البيان متعدد الوظائف (a) يظهر <Pairing>.
3. قم بتفعيل الاتصال الجديد عن طريق مصدر الصوتيات الخارجي.

غالبًا ما تتاح عملية التفعيل في حالة الهواتف الذكية داخل الإعدادات في القائمة Bluetooth®‎. يظهر الراديو كمصدر مُتاح تحت الاسم GPB18V‑3Cxxxx أو GPB18V‑3SCxxxx.
يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل مصدر الصوتيات الخاص بك/هاتفك الذكي.

## إعادة الاتصال:

إذا كان الراديو متصلاً بالفعل مع مصدر صوتيات خارجي (مثلًا، هاتف ذكي) عن طريق خاصية Bluetooth®‎ وكان مصدر الصوتيات هذا متاحًا، يتم أوتوماتيكيًا إنشاء اتصال بمصدر الصوتيات هذا. أثناء إنشاء الاتصال يومض البيان .
GPB18V‑3SC: في البيان متعدد الوظائف (a) يظهر <Connecting>.

إذا لم يكن المصدر الصوتي المخزن متاحًا، يتم بدء البحث عن الاتصال تلقائيًا بعد دقيقتين.

في حالة تعذر إنشاء اتصال عبر Bluetooth®‎ يتوقف الراديو أوتوماتيكيًا بعد 19 دقيقة.

1. قم ببدء التشغيل عن طريق خاصية Bluetooth®‎ بمصدر الصوتيات.

أثناء التشغيل عن طريق خاصية Bluetooth®‎ في حالة الضغط على أحد أزرار حفظ البرامج (5) ينتقل الراديو إلى المحطة المُخزنة في آخر نوع تشغيل للراديو.