# Технички податоци

Радио апарат за градилиште | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Опсег на оперативна фреквенција | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
Макс. јачина на пренос | mW | 10 | 10
Компатибилност |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Номинална јачина на засилувачот | W | 2 × 10 | 2 × 10
Приемно поле
FM | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Макс. струја за полнење (напојување за надворешни уреди преку USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
ТежинаA) | kg | 2,1 | 2,1
Вид на заштитаB) |  | IP54 | IP54
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 … +40 | –20 … +40
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
препорачани полначи |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Мрежен напојувач USB Type‑C® со Power Delivery (USB‑PD, комерцијално достапни)
Излезен напон | V | 20 | 20
Работно поле на излезна струја | A | 2,25 | 2,25
препорачана излезна моќност за целосна функционалностD) | W | 45 | 45

A)

  Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)

B)

  при затворен капак за батерија (12) и затворена преграда за приклучок (17)

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

D)

  Ако моќноста на мрежниот напојувач е премала, радиото се исклучува.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.