# DAB+-Radiosender einstellen/speichern (GPB18V‑3SC)

1. Wählen Sie über den Knopf SOURCE <DAB> als Audioquelle.

1. Nach einer kurzen Initialisierung wird der zuletzt eingestellte Radiosender wiedergegeben.

In der oberen Zeile der Multifunktionsanzeige (a) erscheinen <DAB> und der Name des Radiosenders, in der unteren Zeile der vom Sender übermittelte Inhalt.

## Radiosender wechseln:

1. Drehen Sie den Knopf SOURCE, bis der gewünschte Sender im Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Knopf SOURCE, um die Auswahl zu bestätigen.

1. Das Radio wechselt zum gewählten Sender.

Sie können zum Senderwechsel auch die Taste oder die Taste drücken. Das Radio wechselt zum nächsten verfügbaren Sender (in alphabetischer Reihe absteigend bzw. aufsteigend).

## Radiosender speichern:

1. Drücken Sie die Programmspeichertaste (5) des gewünschten Speicherplatzes so lange, bis die Nummer des Speicherplatzes in der Anzeige Speicherplatz (d) erscheint.

## Gespeicherte Radiosender wiedergeben:

1. Drücken Sie kurz eine der Programmspeichertasten (5).

1. Die Nummer des Speicherplatzes erscheint in der Anzeige Speicherplatz (d).

## Schwaches Radiosignal:

Bei schwachem Radiosignal erscheint <Weak Signal> in der Multifunktionsanzeige (a). Sie können in diesem Fall den DAB+-Sendersuchlauf manuell starten.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taste und die Taste (AUTO SCAN).

Sie können den Sendersuchlauf auch starten, indem Sie im Einstellungsmenü <DAB Auto Scan> wählen siehe Einstellungen ändern.

Kann kein DAB+-Radiosender gefunden werden, erscheint <No Station found – Start Auto Scan> (kein Sender gefunden − automatische Suche starten) in der Multifunktionsanzeige (a).