# Reprodukcija audio-izvora preko Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound omogućuje uspostavljanje veze preko Bluetooth® veze putem striminga sa onoliko uređaja koliko želite, a koji podržavaju isti standard (npr. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Izaberite dugme SOURCE Multi-Speaker Sound kao audio-izvor.

1. Na displeju se pojavljuje prikaz .
2. GPB18V‑3SC: U gornjem redu multifunkcionalnog prikaza (a) se prikazuje <Multi‑Speaker Sound>.

Ako je dostupan Multi-Speaker Stream, automatski se uspostavlja veza sa tim strimingom. Tokom uspostavljanja veze, treperi prikaz . Ako je veza uspešno uspostavljena, indikator svetli stalno.

Pokrenite reprodukciju i rukujte njom na audio-izvoru.

Jačina zvuka između izvora zvuka i radija se sinhronizuje (izvor zvuka određuje jačinu zvuka) sve dok se ne promeni jačina zvuka na radiju. Da biste ponovo uspostavili sinhronizaciju jačine zvuka, ponovo pokrenite vezu preko funkcije Multi-Speaker Sound.

1. Za ponovni početak veze ponovo odaberite audio izvor Multi-Speaker Sound pomoću dugmeta SOURCE.

Ako tokom reprodukcije striminga pritisnete neki od tastera za memorisanje programa (5), radio se prebacuje na stanicu koja je memorisana u poslednjem korišćenom režimu rada radija.