# Nastavitev/shranjevanje radijskih postaj FM

1. Z gumbom SOURCE izberite <FM> kot zvočni vir.

1. GPB18V‑3C: na večnamenskem prikazu (a) se prikažeta <FM> in frekvenca radijske postaje.
2. GPB18V‑3SC: v zgornji vrstici večnamenskega prikaza (a) se prikažejo <FM> ter frekvenca in naziv radijske postaje, v spodnji vrstici pa vsebina, ki jo oddaja postaja.

## Izbira določene postaje:

1. Gumb SOURCE vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže želena frekvenca.

## Iskanje naslednje postaje z dobrim signalom:

1. Pritisnite tipko ali tipko .

1. Naslednja najdena postaja se prikaže in predvaja na zaslonu.

## Shranjevanje radijske postaje:

1. Pritiskajte tipko za shranjevanje programov (5) želenega pomnilniškega mesta, dokler na prikazu pomnilniškega mesta (d) ne začne utripati številka pomnilniškega mesta.

## Predvajanje shranjenih radijskih postaj:

1. Na kratko pritisnite eno od tipk za shranjevanje programov (5).

1. Številke pomnilniškega mesta se prikažejo v prikazu pomnilniškega mesta (d).