# التشغيل باستخدام المركم

تبيع شركة Bosch أجهزة راديو دون مركم أيضًا. يمكنك أن تعرف من العبوة ما إذا كان المركم موجود ضمن مجموعة التجهيزات الموردة مع الراديو الخاص بك.

- اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. فأجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مركم أيونات الليثيوم القابل للاستخدام في الراديو الخاص بك.

يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئيًا وفقًا لتعليمات النقل. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

## تغيير المركم

1. افتح ذراع الإقفال (13) الخاص بغطاء درج المركم، وقم بفتح غطاء درج المركم (12).
2. اضغط على زر فك إقفال المركم (18) واجذب المركم (19) من درج المركم. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.
3. أدخل المركم المشحون في موضع تثبيت المركم (15)، إلى أن يثبت بشكل ملموس.
4. أغلق غطاء درج المركم (12) وقم بتأمين قفله.

لتركيب مراكم كبيرة ، يمكن خلع غطاء درج المركم (12).

1. ولهذا الغرض، افتح غطاء درج المركم (12).
2. اضغط العناصر النابضية (14) الخاصة بالتثبيت في اتجاه بعضها البعض واخلع غطاء المركم.

أعد تركيب غطاء درج المركم بمجرد قيامك بخلع المركم الكبير.