# Rad sa mrežnim adapterom

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj pločici napojne jedinice sa utikačem.

- Za umreženi rad koristite samo mrežni adapter USB Type‑C® sa Power Delivery (USB‑PD). On mora da odgovara izlaznom naponu, minimalnoj izlaznoj struji i izlaznoj snazi iz zahteva u poglavlju „Tehnički podaci“. Pogledajte uputstvo za upotrebu mrežnog adaptera. Ako koristite druge mrežne adaptere, može da se ošteti radio. Ako je snaga mrežnog adaptera preslaba, radio se isključuje.

1. Otvorite zaštitni poklopac pregrade za priključak (17).
2. Pomoću odgovarajućeg kabla povežite mrežni adapter sa utičnicom USB Type‑C® (16) radija.
3. Priključite utikački mrežni deo na strujnu mrežu.

Radi zaštite od nečistoće ponovo zatvorite poklopac pregrade za priključak (17), ako uklanjate kabl mrežnog adaptera.

Ako je radio povezan na električnu mrežu preko mrežnog adaptera, snabdevanje energijom se vrši pomoću mrežnog adaptera, čak i kada je postavljen akumulator.