# Namještanje/memoriranje DAB+ radiopostaje (GPB18V‑3SC)

1. Odaberite gumbom SOURCE <DAB> kao audio izvor.

1. Nakon kratke inicijalizacije reproducirat će se posljednje namještena radiopostaja.

U gornjem retku višenamjenskog pokazivača (a) pojavljuju se <DAB> i naziv radiopostaje, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi postaja.

## Promjena radiopostaje:

1. Okrećite gumb SOURCE sve dok se na zaslonu ne prikaže željena postaja.
2. Pritisnite gumb SOURCE kako biste potvrdili odabir.

1. Radio se prebacuje na odabranu postaju.

Za promjenu postaje također možete pritisnuti tipku ili tipku . Radio se prebacuje na sljedeću dostupnu postaju (silazno ili uzlazno abecednim redom).

## Memoriranje radiopostaje:

1. Pritišćite tipku memorije programa (5) željenog mjesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mjesta u memoriji na pokazivaču mjesta u memoriji (d).

## Reprodukcija memorirane radiopostaje:

1. Kratko pritisnite jednu od tipki memorije programa (5).

1. Broj mjesta u memoriji pojavljuje se na pokazivaču mjesta u memoriji (d).

## Slabi radijski signal:

U slučaju slabog radijskog signala pojavljuje se <Weak Signal> na višenamjenskom pokazivaču (a). U tom slučaju možete ručno pokrenuti DAB+ pretraživanje postaja.

1. Istovremeno pritisnite tipku i tipku (AUTO SCAN).

Također možete pokrenuti traženje postaja tako da u izborniku Postavke <DAB Auto Scan> odaberete vidi Promjena postavki.

Ako se ne može pronaći nijedna DAB+ radiopostaja, pojavljuje se <No Station found – Start Auto Scan> (nije pronađena postaja – pokrenite automatsko traženje) na višenamjenskom pokazivaču (a).