# Configurar/memorizar estaciones de radio DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Utilice el botón SOURCE para seleccionar <DAB> como fuente de audio.

1. Después de una corta inicialización, se reproduce la última emisora de radio.

En la línea superior del indicador multifuncional (a) se muestra <DAB> y el nombre de la emisora de radio; la línea inferior muestra el contenido transmitido por la emisora.

## Para cambiar de emisora de radio:

1. Gire el botón SOURCE hasta que la emisora deseada aparezca en la pantalla.
2. Pulse el botón SOURCE para confirmar la selección.

1. La radio cambia a la emisora seleccionada.

Alternativamente, puede presionar la tecla o la tecla . La radio cambia a la siguiente emisora disponible (en orden alfabético descendente o ascendente).

## Para memorizar una emisora de radio:

1. Pulse la tecla de memorización de programas (5) del espacio de memoria deseado, hasta que aparezca el número del espacio de memoria en el indicador de espacio de memoria (d).

## Para reproducir emisoras de radio memorizadas:

1. Pulse brevemente una de las teclas de memorización de programas (5).

1. El número del espacio de memoria aparece en el indicador de espacio de memoria (d).

## Señal de radio débil:

En caso de una señal de radio débil, aparece <Weak Signal> en el indicador multifuncional (a). Indicación: En este caso, puede iniciar manualmente la búsqueda de la emisora DAB+.

1. Pulse la tecla y la tecla (AUTO SCAN) simultáneamente.

También puede iniciar la búsqueda de emisoras seleccionando ver Modificación de la configuración en el menú de ajustes <DAB Auto Scan>.

Si no se encuentra ninguna emisora de radio DAB+-, aparece <No Station found – Start Auto Scan> (no se ha encontrado ninguna emisora DAB+ – por favor, inicie la búsqueda automática) en el indicador multifuncional (a).