# Műszaki adatok

Építkezési területi rádió | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Üzemi frekvencia tartomány | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Max. adóteljesítmény. | mW | 10 | 10
Kompatibilitás |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Erősítő névleges teljesítmény | W | 2 × 10 | 2 × 10
Vételi tartomány
URH | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Max. töltőáram (külső eszközök tápellátása USB Type-C® segítségével) | A | 1,5 | 1,5
SúlyA) | kg | 2,1 | 2,1
Védelmi osztályB) |  | IP54 | IP54
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 …+35 | 0 …+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
USB Type-C® Power Delivery (USB‑PD, kereskedelemben kapható) hálózati tápegység
Kimeneti feszültség | V | 20 | 20
Kimeneti áram minimum | A | 2,25 | 2,25
Javasolt kimeneti teljesítmény teljes körű működéshezD) | W | 45 | 45

A)

  Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)

B)

  zárt akkufiókfedél (12) és zárt csatlakozófiók (17) esetén

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

D)

  A hálózati tápegység túl kicsi teljesítménye esetén a rádió kikapcsol.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.