# Tekniske data

Arbeidsradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeeffekt maks. | mW | 10 | 10
Kompatibilitet |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Merkeeffekt forsterker | W | 2 × 10 | 2 × 10
Mottaksområde
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Maks. ladestrøm (strøm for eksterne enheter via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
VektA) | kg | 2,1 | 2,1
KapslingsgradB) |  | IP54 | IP54
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Kompatible batterier |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Strømadapter USB Type‑C® med Power Delivery (USB‑PD, vanlig handelsvare)
Utgangsspenning | V | 20 | 20
Min. utgangsstrøm | A | 2,25 | 2,25
Anbefalt utgangseffekt for optimal funksjonD) | W | 45 | 45

A)

  Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)

B)

  Med lukket batterideksel (12) og lukket rom for tilkoblinger (17)

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

D)

  Hvis ytelsen til strømadapteren er for lav, slås radioen av.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.