# Tehnični podatki

Radijski predvajalnik za gradbišče | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Območje delovne frekvence | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
Najv. moč oddajanja | mW | 10 | 10
Združljivost |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nazivna moč ojačevalca | W | 2 × 10 | 2 × 10
Območje sprejema
FM | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Najv. polnilni tok (napajanje zunanjih naprav prek vhoda USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
TežaA) | kg | 2,1 | 2,1
Vrsta zaščiteB) |  | IP54 | IP54
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Omrežni priključek USB Type‑C® s sistemom Power Delivery (USB‑PD, na voljo v trgovinah)
Izhodna napetost | V | 20 | 20
Izhodni tok vsaj | A | 2,25 | 2,25
Priporočena izhodna moč za polno funkcionalnostD) | W | 45 | 45

A)

  Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

B)

  pri zaprtem pokrovu predala za akumulatorsko baterijo (12) in zaprtem predalu za priključek (17)

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

D)

  Če je moč omrežnega priključka premajhna, se radijski predvajalnik izklopi.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.