# Indicateur d’état de charge de la batterie

Quand la batterie se trouve dans son logement, le niveau de charge de la batterie (19) est visible sur l’écran, sinon sur la batterie elle-même.

## Indicateur d’état de charge sur l’écran

L’indicateur d’état de charge (e) apparaît sur l’écran dès qu’une batterie ayant une tension suffisante est insérée dans le logement, à condition toutefois que la radio ne soit pas alimentée en tension via un chargeur secteur.

Affichage | Capacité
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicateur d’état de charge sur la batterie

Les LED vertes de l’indicateur d’état de charge permettent de vérifier le niveau de charge de la batterie après l’avoir extraite de la radio.

Appuyez pour cela sur la touche de l’indicateur d’état de charge ou .

Si aucune LED ne s’allume après avoir appuyé sur la touche de l’indicateur d’état de charge, c’est que la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Tous les types de batterie ne disposent pas d’un indicateur d’état de charge.

### Batterie du type GBA 18V... | GBA18V...

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

### Type de batterie ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 5 LED | 80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED | 60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | 40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 20–40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–20 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %