# Reproducir fuentes de audio externas a través de Bluetooth®

1. Para reproducir una fuente de audio (p. ej. teléfono inteligente) a través de Bluetooth®, pulse brevemente la tecla .

1. En la pantalla aparece el indicador .

Alternativamente, también puede seleccionar la fuente de audio Bluetooth® a través del botón SOURCE.

Tan pronto como se establece una conexión con una fuente de audio a través de Bluetooth®, se enciende el indicador .

GPB18V‑3SC: En la fila superior del indicador multifuncional (a) aparece el nombre del dispositivo conectado mediante Bluetooth®; en la fila inferior, aparece el contenido emitido por el dispositivo conectado.

## Restablecimiento de una conexión:

Inicie una búsqueda de conexión si no hay ninguna fuente de audio guardada disponible o si se ha interrumpido una conexión existente con una fuente de audio a través de Bluetooth® y se desea buscar una nueva fuente de audio.

1. Presione la tecla del ecualizador durante más de 0,5 s (PAIRING).
2. Durante la búsqueda de comunicación parpadea la indicación .
   GPB18V‑3SC: En el indicador multifuncional (a) aparece <Pairing>.
3. Active la conexión a través de la nueva fuente de audio externa.

La activación suele ser posible en los smartphones dentro de los ajustes del menú Bluetooth®. La radio aparece como fuente disponible bajo el nombre GPB18V‑3Cxxxx o GPB18V‑3SCxxxx.
Por favor, consulte las instrucciones de servicio de su fuente de audio/smartphone.

## Reconexión:

Si la radio ya estaba conectada a una fuente de audio externa (p. ej. smartphone) mediante Bluetooth® y esta fuente de audio está disponible, se establece automáticamente una conexión con esta fuente de audio. Durante el establecimiento de conexión, el indicador parpadea.
GPB18V‑3SC: En el indicador multifuncional (a) aparece <Connecting>.

Si la fuente de audio guardada no está disponible, se inicia automáticamente una búsqueda de conexión transcurridos 2 min.

Si no se puede establecer una conexión por Bluetooth®, la radio se apaga automáticamente después de 19 min.

1. Inicie la reproducción en la fuente de audio mediante Bluetooth®.

Si durante el funcionamiento a través de Bluetooth® se pulsa una de las teclas de memoria de emisoras (5), la radio conmuta a la emisora memorizada en el último modo de radio utilizado.