# Akun lataustilan näyttö

Kun akku on paikallaan, akun lataustilan (19) voi katsoa näytöstä. Kun akku on irrotettu, lataustilan voi katsoa suoraan akusta.

## Akun lataustilan näyttö näyttöpaneelissa

Akun lataustilan näyttö (e) tulee näyttöpaneeliin heti kun radioon asennetaan ladattu akku ja radiota ei ole kytketty verkkolaitteella sähköverkkoon.

Näyttö | Kapasiteetti
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Akussa oleva akun lataustilan näyttö

Jos akku irrotetaan radiosta, lataustilan voi tarkistaa akun lataustilan näytön vihreiden LED-merkkivalojen avulla.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai .

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-merkkivaloa, akku on viallinen ja pitää vaihtaa.

Kaikissa akuissa ei ole lataustilan näyttöä.

### Akkutyyppi GBA 18V... | GBA18V...

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–100 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 30–60 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–30 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %

### Akkutyyppi ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 80–100 %
4 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–80 %
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 40–60 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 20–40 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–20 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %