# URH-rádióadó beállítása/tárolása

1. A SOURCE gombbal <FM> válassza ki a hangforrást.

1. GPB18V‑3C: A multifunkcionális kijelzőn (a) megjelenik az <FM> kijelzés és a rádióadó frekvenciája.
2. GPB18V‑3SC: A multifunkcionális kijelző (a) felső sorában megjelenik az <FM>, valamint a rádióadó frekvenciája és neve, az alsó sorban pedig az állomás által sugárzott tartalom.

## Egy adott állomás beállítása:

1. Forgassa a SOURCE gombot, amíg a kívánt frekvencia meg nem jelenik a kijelzőn.

## A legközelebbi, nagy jelerősségű állomás megkeresése:

1. Nyomja meg a vagy a gombot.

1. A kijelzőn megjelenik és a rádióban lejátszásra kerül a következő megtalált adó.

## Rádióadó mentése:

1. Tartsa nyomva a kívánt memóriahely programmemória gombját (5) addig, amíg a memóriahely száma meg nem jelenik a memóriahely kijelzőn (d).

## Mentett rádióadók hallgatása:

1. Nyomja meg röviden az egyik programmemória gombot (5).

1. Ekkor a memóriahely kijelzőn (d) megjelenik a memóriahely száma.