# Ställ in/spara DAB+-radiokanal (GPB18V‑3SC)

1. Använd knappen SOURCE och välj <DAB> som ljudkälla.

1. Efter en kort startprocedur spelas senast inställda radiokanal upp.

På den övre raden på multifunktionsdisplayen (a) visas <DAB> och namnet på radiokanalen, på den undre raden innehållet från radiokanalen.

## Byt radiokanal:

1. Vrid knappen SOURCE tills önskad kanal visas på displayen.
2. Tryck på knappen SOURCE för att bekräfta valet.

1. Radion växlar till vald kanal.

För att byta kanal kan även knappen eller knappen användas. Radion växlar till nästa tillgängliga kanal (i alfabetisk ordning stigande eller fallande).

## Spara radiokanal:

1. Tryck på kanalknappen (5) för önskad plats tills numret för önskad plats visas i indikeringen Minnesplats (d).

## Spela upp sparade radiokanaler:

1. Tryck kort på en av kanalknapparna (5).

1. Minnesplatsens nummer visas i indikeringen Minnesplats (d).

## Svag radiosignal:

Vid svag radiosignal visas <Weak Signal> på multifunktionsdisplayen (a). I detta fall kan du starta DAB+-kanalsöket manuellt.

1. Tryck samtidigt på knappen och knappen (AUTO SCAN).

Kanalsökning kan startas genom att gå till inställningsmenyn <DAB Auto Scan> och välja se Ändra inställningarna.

Om ingen DAB+-kanal hittas visas <No Station found – Start Auto Scan> (ingen kanal hittades – starta automatisk sökning) på multifunktionsdisplayen (a).