# Pooleli oleva taasesituse ülekanne Multi-Speaker Soundi kaudu

Kui audioallikat esitatakse Bluetooth®-i kaudu, saab selle esituse edastada teistesse seadmetesse, millel on funktsioon Multi-Speaker Sound (nt GGPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Muude audioallikate kui Bluetooth® ülekanne Multi-Speaker Soundi kaudu ei ole võimalik.

## GPB18V-3C:

1. Avage Multi‑Speaker Streami kaudu ülekande käivitamiseks seademenüü vaadake Seadete muutmine.
2. Valige <MSS on> (Multi‑Speaker Streami sisselülitamine).

1. Kui esitus kantakse üle Multi‑Speaker Streami kaudu, kuvatakse ekraanil näit .

1. Avage Multi‑Speaker Streami kaudu ülekande lõpetamiseks seademenüü.
2. Valige <MSS off> (Multi‑Speaker Streami väljalülitamine).

1. Näit ekraanil kustub.

## GPB18V-3SC:

1. Avage Multi‑Speaker Streami kaudu ülekande käivitamiseks seademenüü vaadake Seadete muutmine.
2. Valige <MSS Settings> (Multi‑Speaker Streami seadistused).
3. Mitmeotstarbelisel näidikul (a) kuvatakse <Start Multi‑Speaker Stream?> (Multi‑Speaker Stream käivitada?).
4. Valige voogedastuse käivitamiseks <Yes> (Jah).
5. Valige menüüst lahkumiseks ilma voogedastust käivitamata <No> (Ei).

1. Kui esitus kantakse üle Multi‑Speaker Streami kaudu, kuvatakse ekraanil näit .

1. Avage Multi‑Speaker Streami kaudu ülekande lõpetamiseks seademenüü.
2. Valige <MSS Settings> (Multi‑Speaker Streami seadistused).
3. Mitmeotstarbelisel näidikul (a) kuvatakse <End Multi-Speaker Stream?> (Multi‑Speaker Stream lõpetada?).
4. Valige voogedastuse lõpetamiseks <Yes> (Jah).
5. Valige voogedastuse edasi ülekandmiseks <No> (Ei).

1. Kui esitus Multi‑Speaker Streami kaudu lõpetatakse, kustub ekraanil näit .