# Väliste audioallikate esitamine Multi-Speaker Soundi kaudu

Multi-Speaker Sound võimaldab luua Bluetooth®-i kaudu voogedastusühenduse mitmete seadmetega, mis kasutavad sama standardit (nt GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Valige nupu SOURCE kaudu audioallikaks Multi-Speaker Sound.

1. Ekraanil kuvatakse näitu .
2. GPB18V‑3SC: mitmeotstarbelise näidiku ülemisel real (a) kuvatakse <Multi‑Speaker Sound>.

Kui Multi‑Speaker Stream on saadaval, siis luuakse automaatselt ühendus selle vooga. Ühenduse loomise ajal vilgub näidik . Kui ühendus on edukalt loodud, põleb näidik püsivalt.

Käivitage esitus audioallikal ja juhtige seda audioallikalt.

Helitugevus audioallika ja raadio vahel on sünkroniseeritud (audioallikas määrab helitugevuse), kuni helitugevust raadios ei muudeta. Helitugevuse uuesti sünkroniseerimiseks looge ühendus funktsiooni Multi-Speaker Sound kaudu uuesti.

1. Valige ühenduse uuesti käivitamiseks uuesti nupu SOURCE kaudu Multi-Speaker Sound.

Kui voodedastuse esitamise ajal vajutatakse mõnda programmisalvestusnuppu (5), siis lülitub raadio jaamale, mis on salvestatud viimati kasutatud raadiorežiimis.